**Уважаемые жители!**

 Обращаем Ваше внимание, когда происходят резкие колебания температуры и **повышение температуры наружного воздуха** **в летний период года**, необходимо быть предельно внимательным при пользовании газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход газовыми колонками.

При сильном ветре, снегопаде, тумане, во время дождя, **повышенной температуры наружного воздуха в дымоходах происходит ухудшение тяги или может появиться обратная тяга.**

Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь **свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и вентиляционную вытяжку у потолка.**

Необходимо проверить тягу в дымоходе (до розжига), во время пользования путём поднесения зажжённой спички в специальное отверстие колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь.

Перед пользованием газовым оборудованием необходимо проветрить помещение кухни, открыв форточку в окне.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов.

При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать (выключать) электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение.

Вызвать аварийную службу АО «Волгоградгоргаз» **по телефону 04**.

**Причиной отсутствия тяги являются неисправные** **дымоотводящие каналы, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, установка и включение принудительных вытяжек при одновременном использовании газовой колонки**, наличие в дымоходах строительного мусора, самовольные подключения газовых приборов к вентиляционным и дымоотводящим каналам и т.д.

***Установка стеклопакетов ПВХ препятствует притоку воздуха необходимого для нормального воздухообмена по причине полной герметичности.***

**НЕЛЬЗЯ** пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентиляционном канале, а также при обратной тяге. **НЕЛЬЗЯ** закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен. **НЕЛЬЗЯ** оставлять колонку с зажжённой горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажжённой запальной горелке. **НЕЛЬЗЯ** использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.

**Отсутствие тяги при работе газовой колонки влечёт за собой отравление угарным газом.**

При обнаружении признаков нарушения в работе системы дымоудаления необходимо немедленно подать устную заявку по номеру телефона 48-99-13.

**Помните!** Владельцы квартир на правах личной собственности должны своевременно обеспечивать проверку дымоотводящих систем! Газ безопасен только при соблюдении Правил пользования газом в быту!

**Пренебрежение правилами пользования газовыми приборами может привести к тяжёлым последствиям!**

**Уважаемые жители!**

 Обращаем Ваше внимание, что участились случаи отравления угарным газом жителей жилых помещений, в связи с чем, просим Вас быть предельно внимательным при пользовании газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход газовыми колонками.

 Помещение, где установлена газовая колонка, обязательно должно иметь **свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и вентиляционную вытяжку у потолка** (решетка, зазор до 15 см)**. Во время пользования газовыми приборами необходимо обеспечивать приток воздуха для улучшения тяги в дымовых и вентиляционных каналах.**

 При сильном ветре, снегопаде, тумане, во время дождя, каких-либо **изменений температуры наружного воздуха в дымоходах происходит ухудшение тяги или может появиться обратная тяга.**

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов.

При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать (выключать) электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение.

Вызвать аварийную службу АО «Волгоградгоргаз» **по телефону 04**.

**Причиной отсутствия тяги являются неисправные** **дымоотводящие каналы, отсутствие притока воздуха в помещение, установка и включение принудительных вытяжек при одновременном использовании газовой колонки**, **отсутствие герметизации дымоотводящего патрубка о газовой колонки в дымоход**, наличие в дымоходах строительного мусора, самовольные подключения газовых приборов к вентиляционным и дымоотводящим каналам и т.д.

 ***Установка стеклопакетов ПВХ препятствует притоку воздуха необходимого для нормального воздухообмена по причине полной герметичности.***

**НЕЛЬЗЯ** пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентиляционном канале, а также при обратной тяге. **НЕЛЬЗЯ** закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен. **НЕЛЬЗЯ** оставлять колонку с зажжённой горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажжённой запальной горелке. **НЕЛЬЗЯ** использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности. **НЕЛЬЗЯ** использовать газовое оборудование для обогрева помещения.

**Отсутствие тяги при работе газовой колонки влечёт за собой отравление угарным газом.**

При обнаружении признаков нарушения в работе системы дымоудаления, вентиляции необходимо немедленно подать устную заявку в производственный отдел по номеру телефона 48-99-13.

**Помните!** Владельцы квартир на правах личной собственности должны своевременно обеспечивать проверку дымоотводящих систем! Газ безопасен только при соблюдении Правил пользования газом в быту!

**Пренебрежение правилами пользования газовыми приборами может привести к тяжёлым последствиям!**